(module FMC_LPC_ASP-134604-01 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr http://www.samtec.com/standards/vita.aspx)
  (tags "FMC LPC VITA ")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 29.32 -1.65 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FMC_LPC_ASP-134604-01 (at -0.45 -5.78) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -28.5 -7.34) (end -28.5 7.34) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -28.5 -7.34) (end 28.5 -7.34) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.5 -7.34) (end 28.5 7.34) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.5 7.34) (end -28.5 7.34) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad G40 thru_hole circle (at -31.19 2) (size 4 4) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C02 smd circle (at 23.495 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 27.19 0) (size 1.27 1.27) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.1))
  (pad G01 smd circle (at 24.765 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G02 smd circle (at 23.495 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H01 smd circle (at 24.765 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H02 smd circle (at 23.495 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G07 smd circle (at 17.145 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H07 smd circle (at 17.145 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H08 smd circle (at 15.875 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G08 smd circle (at 15.875 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G10 smd circle (at 13.335 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H10 smd circle (at 13.335 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H09 smd circle (at 14.605 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G09 smd circle (at 14.605 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G05 smd circle (at 19.685 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H05 smd circle (at 19.685 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H06 smd circle (at 18.415 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G06 smd circle (at 18.415 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G04 smd circle (at 20.955 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H04 smd circle (at 20.955 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H03 smd circle (at 22.225 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G03 smd circle (at 22.225 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G19 smd circle (at 1.905 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H19 smd circle (at 1.905 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H20 smd circle (at 0.635 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G20 smd circle (at 0.635 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G21 smd circle (at -0.635 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H21 smd circle (at -0.625 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G24 smd circle (at -4.445 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H24 smd circle (at -4.445 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H25 smd circle (at -5.715 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G25 smd circle (at -5.715 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G23 smd circle (at -3.175 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H23 smd circle (at -3.175 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H22 smd circle (at -1.905 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G22 smd circle (at -1.905 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G15 smd circle (at 6.985 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H15 smd circle (at 6.985 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H16 smd circle (at 5.715 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G16 smd circle (at 5.715 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G18 smd circle (at 3.175 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H18 smd circle (at 3.175 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H17 smd circle (at 4.445 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G17 smd circle (at 4.445 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G13 smd circle (at 9.525 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H13 smd circle (at 9.525 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H14 smd circle (at 8.255 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G14 smd circle (at 8.255 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G12 smd circle (at 10.795 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H12 smd circle (at 10.795 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H11 smd circle (at 12.065 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G11 smd circle (at 12.065 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G29 smd circle (at -10.795 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H29 smd circle (at -10.795 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H30 smd circle (at -12.065 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G30 smd circle (at -12.065 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G32 smd circle (at -14.605 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H32 smd circle (at -14.605 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H31 smd circle (at -13.335 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G31 smd circle (at -13.335 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H28 smd circle (at -9.525 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G28 smd circle (at -9.525 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G27 smd circle (at -8.255 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H27 smd circle (at -8.255 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H26 smd circle (at -6.985 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G26 smd circle (at -6.985 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G35 smd circle (at -18.415 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H35 smd circle (at -18.415 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H36 smd circle (at -19.685 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G36 smd circle (at -19.685 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G37 smd circle (at -20.955 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H37 smd circle (at -20.955 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G40 smd circle (at -24.765 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H40 smd circle (at -24.765 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G39 smd circle (at -23.495 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H39 smd circle (at -23.495 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H38 smd circle (at -22.225 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G38 smd circle (at -22.225 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G34 smd circle (at -17.145 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H34 smd circle (at -17.145 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad H33 smd circle (at -15.875 3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad G33 smd circle (at -15.875 1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C33 smd circle (at -15.875 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D33 smd circle (at -15.875 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D34 smd circle (at -17.145 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C34 smd circle (at -17.145 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C38 smd circle (at -22.225 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D38 smd circle (at -22.225 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D39 smd circle (at -23.495 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C39 smd circle (at -23.495 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D40 smd circle (at -24.765 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C40 smd circle (at -24.765 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D37 smd circle (at -20.955 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C37 smd circle (at -20.955 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C36 smd circle (at -19.685 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D36 smd circle (at -19.685 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D35 smd circle (at -18.415 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C35 smd circle (at -18.415 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C26 smd circle (at -6.985 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D26 smd circle (at -6.985 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D27 smd circle (at -8.255 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C27 smd circle (at -8.255 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C28 smd circle (at -9.525 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D28 smd circle (at -9.525 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C31 smd circle (at -13.335 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D31 smd circle (at -13.335 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D32 smd circle (at -14.605 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C32 smd circle (at -14.605 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C30 smd circle (at -12.065 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D30 smd circle (at -12.065 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D29 smd circle (at -10.795 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C29 smd circle (at -10.795 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C11 smd circle (at 12.065 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D11 smd circle (at 12.065 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D12 smd circle (at 10.795 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C12 smd circle (at 10.795 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C14 smd circle (at 8.255 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D14 smd circle (at 8.255 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D13 smd circle (at 9.525 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C13 smd circle (at 9.525 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C17 smd circle (at 4.445 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D17 smd circle (at 4.445 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D18 smd circle (at 3.175 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C18 smd circle (at 3.175 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C16 smd circle (at 5.715 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D16 smd circle (at 5.715 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D15 smd circle (at 6.985 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C15 smd circle (at 6.985 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C22 smd circle (at -1.905 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D22 smd circle (at -1.905 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D23 smd circle (at -3.175 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C23 smd circle (at -3.175 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C25 smd circle (at -5.715 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D25 smd circle (at -5.715 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D24 smd circle (at -4.445 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C24 smd circle (at -4.445 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D21 smd circle (at -0.625 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C21 smd circle (at -0.635 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C20 smd circle (at 0.635 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D20 smd circle (at 0.635 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D19 smd circle (at 1.905 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C19 smd circle (at 1.905 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C03 smd circle (at 22.225 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D03 smd circle (at 22.225 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D04 smd circle (at 20.955 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C04 smd circle (at 20.955 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C06 smd circle (at 18.415 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D06 smd circle (at 18.415 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D05 smd circle (at 19.685 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C05 smd circle (at 19.685 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C09 smd circle (at 14.605 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D09 smd circle (at 14.605 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D10 smd circle (at 13.335 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C10 smd circle (at 13.335 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C08 smd circle (at 15.875 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D08 smd circle (at 15.875 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D07 smd circle (at 17.145 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C07 smd circle (at 17.145 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D02 smd circle (at 23.495 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad D01 smd circle (at 24.765 -1.905) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1))
  (pad C01 smd circle (at 24.765 -3.175) (size 0.64 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -27.19 3.05) (size 1.27 1.27) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    (clearance 0.1))
  (pad C01 thru_hole circle (at 31.19 2) (size 4 4) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
