(module bornier4 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Bornier d'alimentation 4 pins")
  (tags DEV)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value bornier4 (at 0 5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -10.16 -3.81) (end -10.16 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 3.81) (end 10.16 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 2.54) (end -10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 -3.81) (end 10.16 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 3.81) (end 10.16 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/bornier4.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
