(module he10-16d (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur HE10 16 contacts droit")
  (tags "CONN HE10")
  (fp_text reference REF** (at -5.588 -6.096) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value he10-16d (at 12.7 6.096) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.54 4.318) (end -2.54 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 3.556) (end -12.7 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.7 3.556) (end -12.7 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.7 -3.556) (end 12.7 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.7 -3.556) (end 12.7 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.7 3.556) (end 2.54 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 3.556) (end 2.54 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.812 4.318) (end -19.812 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.812 -4.318) (end 19.812 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.812 -4.318) (end 19.812 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.812 4.318) (end -19.812 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.414 1.27) (end -11.684 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.684 0.508) (end -11.684 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.684 2.032) (end -10.414 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 0 thru_hole circle (at -17.78 0) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
