(module GTK2400-V2 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at -6.35 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GTK2400-V2 (at 0 7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.445 2.54) (end 4.445 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.445 0) (end -4.445 -5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.445 -5.715) (end -4.445 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.445 -6.35) (end 4.445 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.445 -6.35) (end 4.445 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.445 0) (end 4.445 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.445 5.08) (end -4.445 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.445 5.08) (end -4.445 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole rect (at 1.9685 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.80086) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.9685 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.80086) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
