(module RJ45_8 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (tags RJ45)
  (fp_text reference REF** (at 0.254 4.826) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RJ45_8 (at 0.14224 -0.1016) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.62 7.874) (end 7.62 7.874) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 7.874) (end 7.62 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 -10.16) (end -7.62 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -10.16) (end -7.62 7.874) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad Hole np_thru_hole circle (at 5.93852 0) (size 3.64998 3.64998) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad Hole np_thru_hole circle (at -5.9309 0) (size 3.64998 3.64998) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.445 -6.35) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/RJ45_8.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
