(module he10-10d (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur HE10 10 contacts droit")
  (tags "CONN HE10")
  (fp_text reference REF** (at -6.096 -5.842) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value he10-10d (at 6.096 5.842) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 16.002 -4.318) (end 16.002 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 16.002 4.318) (end -16.002 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.002 -4.318) (end 16.002 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.89 3.556) (end -8.89 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 3.556) (end 8.89 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 4.318) (end -2.54 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 3.556) (end -8.89 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.89 -3.556) (end 8.89 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 3.556) (end 2.54 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 3.556) (end 2.54 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.002 4.318) (end -16.002 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.604 1.27) (end -7.874 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.874 0.508) (end -7.874 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.874 2.032) (end -6.604 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" thru_hole circle (at -13.97 0) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 13.97 0) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/he10-10d.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
