(module HE10_20D (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur HE10 20 contacts droit")
  (tags "CONN HE10")
  (fp_text reference REF** (at -12.7 -5.715) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HE10_20D (at 9.525 -5.715) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.778 4.318) (end -1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 3.556) (end -15.24 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.24 3.556) (end -15.24 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.24 -3.556) (end 15.24 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.24 -3.556) (end 15.24 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.24 3.556) (end 1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.778 3.556) (end 1.778 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.954 1.27) (end -14.224 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -14.224 0.508) (end -14.224 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -14.224 2.032) (end -12.954 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -22.352 -4.318) (end -22.352 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -22.352 4.318) (end 22.352 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 22.352 4.318) (end 22.352 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 22.352 -4.318) (end -22.352 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -20.32 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 20.32 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/HE10_20D.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
