(module GS_9x2 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Double rangee de contacts 2 x 8 pins")
  (tags CONN)
  (fp_text reference REF** (at -3.556 -2.032) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GS_9x2 (at 3.937 -2.15646) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.89 0.635) (end -8.255 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.985 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.89 1.27) (end 6.985 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.89 -1.27) (end 6.985 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.985 1.27) (end -8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.89 1.27) (end -8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -7.62 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.62 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.715 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.715 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.81 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.81 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.905 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 3.81 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 3.81 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 5.715 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 5.715 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 7.62 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 7.62 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
