(module RJ45_TRANSFO (layer F.Cu) (tedit 0)
  (tags RJ45)
  (fp_text reference REF** (at -3.81 15.24) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RJ45_TRANSFO (at -3.81 11.43) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.937 20.066) (end 3.937 8.128) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.937 4.953) (end 3.937 -4.953) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 20.066) (end -12.065 8.128) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 4.953) (end -12.065 -4.953) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.937 -4.953) (end 2.921 -4.953) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.461 -4.953) (end -2.159 -4.953) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 -4.953) (end -10.795 -4.953) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 20.11172) (end 3.937 20.11172) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad Hole thru_hole circle (at 1.905 8.89) (size 3.85064 3.85064) (drill 3.302) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad Hole thru_hole circle (at -9.525 8.89) (size 3.85064 3.85064) (drill 3.302) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.255 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.715 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.175 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.635 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.937 5.842) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -11.557 5.842) (size 2.54 2.54) (drill 1.778) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad YK thru_hole circle (at -6.731 -4.826) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad GA thru_hole circle (at -0.889 -4.826) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad YA thru_hole circle (at -9.271 -4.826) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad GK thru_hole circle (at 1.651 -4.826) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
