(module RJ12_E (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RJ12_E (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.858 -10.922) (end -6.858 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.604 -10.922) (end 6.604 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.858 2.286) (end 6.604 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.842 -10.922) (end 6.604 -10.922) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.858 -10.922) (end 5.842 -10.922) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.508 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.032 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.048 -8.89) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.302 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.762 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.778 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.604 -4.318) (size 2.99974 2.99974) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -6.858 -4.318) (size 2.99974 2.99974) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
