(module HE10_64D (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur HE10 64 contacts droit")
  (tags "CONN HE10")
  (fp_text reference REF** (at -10.922 -5.842) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HE10_64D (at 5.334 -5.842) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -40.894 1.27) (end -42.164 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -42.164 0.508) (end -42.164 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -42.164 2.032) (end -40.894 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -50.292 -4.318) (end -50.292 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -50.292 4.318) (end 50.292 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 50.292 4.318) (end 50.292 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 50.292 -4.318) (end -50.292 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 4.318) (end -1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 3.556) (end -43.18 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -43.18 3.556) (end -43.18 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -43.18 -3.556) (end 43.18 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 43.18 -3.556) (end 43.18 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 43.18 3.556) (end 1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.778 3.556) (end 1.778 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -39.37 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -39.37 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -36.83 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -36.83 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -34.29 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -34.29 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -31.75 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -31.75 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -29.21 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -29.21 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -26.67 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -26.67 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -48.26 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 35 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 36 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 37 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 38 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 39 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 40 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 41 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 42 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 43 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 44 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 45 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 46 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 47 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 48 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 49 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 50 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 51 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 52 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 53 thru_hole circle (at 26.67 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 54 thru_hole circle (at 26.67 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 55 thru_hole circle (at 29.21 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 56 thru_hole circle (at 29.21 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 57 thru_hole circle (at 31.75 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 58 thru_hole circle (at 31.75 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 59 thru_hole circle (at 34.29 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 60 thru_hole circle (at 34.29 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 61 thru_hole circle (at 36.83 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 62 thru_hole circle (at 36.83 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 63 thru_hole circle (at 39.37 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 64 thru_hole circle (at 39.37 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 48.26 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
