(module bornier3 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Bornier d'alimentation 3 pins")
  (tags DEV)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value bornier3 (at 0 5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.62 3.81) (end -7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 3.81) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 2.54) (end 7.62 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -3.81) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 3.81) (end 7.62 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/bornier3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
