(module CNT3BRCMS (layer F.Cu) (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.54 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CNT3BRCMS (at 2.54 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.7625 -2.667) (end 3.81 -2.667) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -2.667) (end 3.81 2.667) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 2.667) (end 4.7625 2.667) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.635 0) (end 0.635 -2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.635 -2.794) (end 1.397 -2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.397 -2.794) (end 1.397 -4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.397 -4.826) (end 4.7625 -4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.7625 -4.826) (end 4.7625 4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.7625 4.826) (end 1.397 4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.397 4.826) (end 1.397 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.397 2.794) (end 0.635 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.635 2.794) (end 0.635 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.27) (size 1.778 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 1.778 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 1.27) (size 1.778 0.8128) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 2.9845 -3.81) (size 3.048 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 2.9845 3.81) (size 3.048 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
