(module JACK_ALIM (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
  (tags "CONN JACK")
  (fp_text reference REF** (at 0.254 -5.588) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JACK_ALIM (at -5.08 5.588) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.112 -4.318) (end -7.874 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.874 -4.318) (end -7.874 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.874 4.318) (end -7.112 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.064 -4.318) (end -4.064 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.588 -4.318) (end 5.588 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.112 4.318) (end 5.588 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.112 -4.318) (end 5.588 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.8006 4.8006) (drill oval 1.016 2.54) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 6.096 0) (size 4.8006 4.8006) (drill oval 1.016 2.54) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.286 5.08) (size 4.8006 4.8006) (drill oval 2.54 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/JACK_ALIM.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.8 0.8 0.8))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
