(module NMJ6HCD2 (layer F.Cu) (tedit 551E8E62)
  (descr "NMJ6HCD2, TRS 1/4\" jack connector, stereo, switched")
  (tags "NMJ6HCD2 TRS stereo jack connector")
  (fp_text reference REF** (at 0.889 18.415) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NMJ6HCD2 (at 7.9153 -8.12) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -7.25) (end -1.75 20.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 20.15) (end 17.95 20.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 17.95 20.15) (end 17.95 -7.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.75 -7.25) (end 17.95 -7.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 12.2555 16.637) (end 12.2555 19.857) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.7465 19.8755) (end 12.2325 19.8755) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.7465 16.637) (end 3.7465 19.857) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.159 -7) (end 2.159 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.159 -7) (end 13.859 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.859 -7) (end 13.859 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.135 16.6095) (end 17.15 16.6095) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.15 16.6095) (end 17.15 14.1605) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.135 16.6095) (end -1.135 14.1605) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.135 -1.45) (end -1.135 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.135 4.8895) (end -1.135 1.4605) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.135 11.2395) (end -1.135 7.8105) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.15 7.8105) (end 17.15 11.2395) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.15 1.4605) (end 17.15 4.8895) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.15 -4) (end 17.15 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.135 -4) (end 17.15 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 thru_hole circle (at 16.23 6.35) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 16.23 12.7) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 16.23 0) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 6.35) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model Connect.3dshapes/NMJ6HCD2.wrl
    (at (xyz 0.32 0.165 0))
    (scale (xyz 0.39 0.39 0.39))
    (rotate (xyz -90 0 180))
  )
)
