(module SOC676BR (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "SOCAPEX 6 pins vertical shape - large")
  (tags "SOCAPEX CONN")
  (fp_text reference REF** (at 4.953 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOC676BR (at -6.858 -2.667) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 3.81 0) (end 3.81 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -1.27 0) (end -1.27 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -6.35 0) (end -6.35 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 2.159) (end -10.16 2.159) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 2.159) (end -10.16 1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 2.159) (end 10.16 2.159) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.16 2.159) (end 10.16 1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 -1.397) (end 12.065 -1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.065 -1.397) (end 12.065 1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.065 1.397) (end -12.065 1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.065 1.397) (end -12.065 -1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 2.159) (end -7.62 1.397) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 1.397) (end 7.62 2.159) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
