(module TE_Futurebus+_5536607-1 (layer F.Cu) (tedit 5448B92E)
  (tags connector)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TE_Futurebus+_5536607-1 (at 0 13) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -13.7 -1.25) (end 7.25 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.25 -1.25) (end 7.25 11.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.25 11.25) (end -13.7 11.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -13.7 11.25) (end -13.7 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7 11) (end -1 11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -1) (end 7 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -1) (end 7 11) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" thru_hole circle (at -4 5) (size 2.05 2.05) (drill 2.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -4 1) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -4 9) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 4) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 2) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 4) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 2) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4 4) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4 2) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6 4) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6 2) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6 0) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 6) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 8) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 10) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2 10) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2 8) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2 6) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4 6) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4 8) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4 10) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6 10) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6 8) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6 6) (size 1.25 1.25) (drill 0.725) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
