(module c64acfd (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur DIN Europe 96 contacts AC femelle droit")
  (tags "CONN DIN")
  (fp_text reference REF** (at 20.955 6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value c64acfd (at -24.765 6.985) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 46.99 5.08) (end -46.99 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 46.99 -2.54) (end 46.99 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 41.91 -2.54) (end 41.91 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 46.99 -2.54) (end 46.99 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 46.99 -5.08) (end -46.99 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 41.91 -2.54) (end 41.91 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -41.91 -5.08) (end -41.91 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -46.99 5.08) (end -46.99 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 65 thru_hole circle (at 44.45 0) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 66 thru_hole circle (at -44.45 0) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A1 thru_hole rect (at -39.37 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A2 thru_hole circle (at -36.83 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A3 thru_hole circle (at -34.29 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A4 thru_hole circle (at -31.75 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A5 thru_hole circle (at -29.21 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A6 thru_hole circle (at -26.67 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A7 thru_hole circle (at -24.13 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A8 thru_hole circle (at -21.59 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A9 thru_hole circle (at -19.05 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A10 thru_hole circle (at -16.51 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A11 thru_hole circle (at -13.97 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A12 thru_hole circle (at -11.43 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A13 thru_hole circle (at -8.89 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A14 thru_hole circle (at -6.35 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A15 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A16 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A17 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A18 thru_hole circle (at 3.81 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A19 thru_hole circle (at 6.35 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A20 thru_hole circle (at 8.89 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A21 thru_hole circle (at 11.43 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A22 thru_hole circle (at 13.97 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A23 thru_hole circle (at 16.51 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A24 thru_hole circle (at 19.05 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A25 thru_hole circle (at 21.59 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A26 thru_hole circle (at 24.13 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A27 thru_hole circle (at 26.67 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A28 thru_hole circle (at 29.21 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A29 thru_hole circle (at 31.75 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A30 thru_hole circle (at 34.29 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A31 thru_hole circle (at 36.83 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A32 thru_hole circle (at 39.37 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C1 thru_hole circle (at -39.37 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C2 thru_hole circle (at -36.83 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C3 thru_hole circle (at -34.29 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C4 thru_hole circle (at -31.75 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C5 thru_hole circle (at -29.21 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C6 thru_hole circle (at -26.67 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C7 thru_hole circle (at -24.13 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C8 thru_hole circle (at -21.59 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C9 thru_hole circle (at -19.05 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C10 thru_hole circle (at -16.51 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C11 thru_hole circle (at -13.97 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C12 thru_hole circle (at -11.43 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C13 thru_hole circle (at -8.89 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C14 thru_hole circle (at -6.35 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C15 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C16 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C17 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C18 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C19 thru_hole circle (at 6.35 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C20 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C21 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C22 thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C23 thru_hole circle (at 16.51 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C24 thru_hole circle (at 19.05 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C25 thru_hole circle (at 21.59 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C26 thru_hole circle (at 24.13 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C27 thru_hole circle (at 26.67 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C28 thru_hole circle (at 29.21 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C29 thru_hole circle (at 31.75 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C30 thru_hole circle (at 34.29 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C31 thru_hole circle (at 36.83 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad C32 thru_hole circle (at 39.37 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/c64acfd.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
