(module HE10_40D (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur HE10 40 contacts droit")
  (tags "CONN HE10")
  (fp_text reference REF** (at -17.145 -5.715) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HE10_40D (at 17.78 -5.715) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -25.654 1.27) (end -26.924 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.924 0.508) (end -26.924 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.924 2.032) (end -25.654 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -35.052 -4.318) (end -35.052 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -35.052 4.318) (end 35.052 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 35.052 4.318) (end 35.052 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 35.052 -4.318) (end -35.052 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 4.318) (end -1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 3.556) (end -27.94 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -27.94 3.556) (end -27.94 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -27.94 -3.556) (end 27.94 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 27.94 -3.556) (end 27.94 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 27.94 3.556) (end 1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.778 3.556) (end 1.778 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -33.02 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 33.02 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
