(module HE10_26D (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur HE10 26 contacts droit")
  (tags "CONN HE10")
  (fp_text reference REF** (at -15.24 -5.715) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HE10_26D (at 13.335 -5.715) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -16.764 1.27) (end -18.034 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.034 0.508) (end -18.034 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.034 2.032) (end -16.764 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.162 -4.318) (end -26.162 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.162 4.318) (end 26.162 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.162 4.318) (end 26.162 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.162 -4.318) (end -26.162 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 4.318) (end -1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.778 3.556) (end -19.05 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 3.556) (end -19.05 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 -3.556) (end 19.05 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -3.556) (end 19.05 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 3.556) (end 1.778 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.778 3.556) (end 1.778 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -15.24 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -15.24 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.7 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.7 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.16 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -10.16 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -24.13 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 10.16 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 10.16 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 12.7 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 12.7 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 15.24 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole circle (at 15.24 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 24.13 0.254) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
