(module c64abfd (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur DIN Europe 64 contatcts Femelle Droit")
  (tags "CONN DIN")
  (fp_text reference REF** (at -20.955 -5.715) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value c64abfd (at 24.13 -5.715) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -46.99 -3.81) (end 46.99 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 46.99 -3.81) (end 46.99 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 46.99 3.81) (end -46.99 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -46.99 3.81) (end -46.99 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -41.91 3.81) (end -41.91 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 41.91 3.81) (end 41.91 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad A1 thru_hole rect (at -39.37 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A2 thru_hole circle (at -36.83 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A3 thru_hole circle (at -34.29 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A4 thru_hole circle (at -31.75 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A5 thru_hole circle (at -29.21 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A6 thru_hole circle (at -26.67 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A7 thru_hole circle (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A8 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A9 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A10 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A11 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A12 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A14 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A15 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A16 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A17 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A18 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A19 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A20 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A21 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A22 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A23 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A24 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A25 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A26 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A27 thru_hole circle (at 26.67 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A28 thru_hole circle (at 29.21 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A29 thru_hole circle (at 31.75 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A30 thru_hole circle (at 34.29 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A31 thru_hole circle (at 36.83 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad A32 thru_hole circle (at 39.37 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B1 thru_hole circle (at -39.37 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B2 thru_hole circle (at -36.83 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B3 thru_hole circle (at -34.29 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B4 thru_hole circle (at -31.75 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B5 thru_hole circle (at -29.21 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B6 thru_hole circle (at -26.67 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B7 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B8 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B9 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B10 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B11 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B13 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B14 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B15 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B16 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B17 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B18 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B19 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B20 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B21 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B22 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B23 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B24 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B25 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B26 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B27 thru_hole circle (at 26.67 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B28 thru_hole circle (at 29.21 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B29 thru_hole circle (at 31.75 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B30 thru_hole circle (at 34.29 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B31 thru_hole circle (at 36.83 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad B32 thru_hole circle (at 39.37 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 65 thru_hole circle (at -44.45 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 66 thru_hole circle (at 44.45 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/c64abfd.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
