(module GS2 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Pontet Goute de soudure")
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 1.778 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GS2 (at 1.524 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.889 -1.27) (end -0.889 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.889 1.27) (end 0.889 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.889 1.27) (end -0.889 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.889 -1.27) (end 0.889 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 -0.635) (size 1.27 0.9652) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.635) (size 1.27 0.9652) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
