(module GS_6x2 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Double rangee de contacts 2 x 8 pins")
  (tags CONN)
  (fp_text reference REF** (at -2.15646 -2.02946) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GS_6x2 (at 3.937 -2.032) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.715 -1.27) (end 6.35 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 -1.27) (end 6.35 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 1.27) (end -5.715 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.715 1.27) (end -5.715 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.445 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.54 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.54 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.635 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.27 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.27 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 3.175 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 5.08 0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 5.08 -0.635) (size 1.27 1.016) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
