(module QMS-1X52-SMD (layer F.Cu) (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 10.668 -1.651 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value QMS-1X52-SMD (at 0 -5.461) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.398 1.27) (end -9.398 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.398 -1.27) (end 9.398 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user 52 (at -9.2075 -2.7305) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.636 4.318) (end -11.684 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.636 -4.318) (end -11.684 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.684 4.318) (end -11.684 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user 2 (at 8.8265 -2.7305) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user 1 (at 8.8265 2.7305) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.398 -1.27) (end 9.398 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.398 1.27) (end -9.398 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.684 -4.318) (end 11.684 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.684 4.318) (end 8.636 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.636 4.318) (end 8.636 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.636 3.81) (end -8.636 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.636 3.81) (end -8.636 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.636 -4.318) (end -8.636 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.636 -3.81) (end 8.636 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.636 -3.81) (end 8.636 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.636 -4.318) (end 11.684 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 7.9375 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 7.9375 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 7.3025 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 7.3025 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 6.6675 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6.6675 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 6.0325 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 6.0325 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 5.3975 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5.3975 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 4.7625 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 4.7625 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 4.1275 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 4.1275 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 3.4925 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 3.4925 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 2.8575 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 2.8575 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.2225 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 2.2225 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 1.5875 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 1.5875 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 0.9525 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 0.9525 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 0.3175 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 0.3175 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -0.3175 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -0.3175 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -0.9525 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -0.9525 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -1.5875 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -1.5875 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -2.2225 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -2.2225 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -2.8575 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -2.8575 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -3.4925 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -3.4925 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -4.1275 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -4.1275 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -4.7625 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -4.7625 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -5.3975 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -5.3975 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at -6.0325 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at -6.0325 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at -6.6675 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at -6.6675 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at -7.3025 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at -7.3025 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at -7.9375 3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at -7.9375 -3.302) (size 0.381 2.159) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 0 0) (size 18.034 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -10.287 2.032) (size 1.524 1.524) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 10.287 2.032) (size 1.524 1.524) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
