(module DB15FD (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur DB15 femelle droit")
  (tags "CONN DB15")
  (fp_text reference REF** (at -10.16 -5.08 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DB15FD (at 10.16 -5.08 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -18.415 -3.048) (end -18.415 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.415 3.302) (end 19.431 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.431 3.302) (end 19.431 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.431 -3.048) (end -18.415 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 0 thru_hole circle (at -16.129 0.127) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole circle (at 17.145 0.127) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 10.16 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.366 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.699 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.905 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.889 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.556 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -9.017 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.763 1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.969 1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.302 1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.508 1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -2.159 1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -4.953 1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -7.747 1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/DB15FD.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
