(module DB9F_CI_INVERT (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur DB9 male encarte")
  (tags "CONN DB9")
  (fp_text reference REF** (at 0 -9.144) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DB9F_CI_INVERT (at 0 -2.667) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.509 -12.065) (end 8.636 -12.065) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.271 -1.27) (end -9.144 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.906 -1.27) (end 9.271 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.906 -4.445) (end -9.779 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.621 -4.445) (end 9.906 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.494 -5.715) (end 15.621 -5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.636 -5.715) (end 8.636 -12.065) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.621 -4.445) (end 15.621 -5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.906 -1.27) (end 9.906 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.366 0) (end 9.271 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.271 0) (end 9.271 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.509 -5.715) (end -8.509 -12.065) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.779 -4.445) (end -15.494 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -15.494 -4.445) (end -15.494 -5.715) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.144 -1.27) (end -9.779 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.779 -1.27) (end -9.779 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.239 0) (end -9.144 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.144 0) (end -9.144 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 connect rect (at 2.794 2.54) (size 1.778 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 0 2.54) (size 1.778 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 connect rect (at -2.794 2.54) (size 1.778 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 connect rect (at -5.588 2.54) (size 1.778 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 5.588 2.54) (size 1.778 5.08) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect rect (at -4.191 2.54) (size 1.778 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at -1.397 2.54) (size 1.778 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 1.397 2.54) (size 1.778 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at 4.191 2.54) (size 1.778 5.08) (layers F.Cu F.Mask))
  (model Connect.3dshapes/DB9F_CI_INVERT.wrl
    (at (xyz 0 0 -0.033))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
