(module SD_Card_Receptacle (layer F.Cu) (tedit 54A89A84)
  (fp_text reference REF** (at 9.96386 19.9312) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SD_Card_Receptacle (at -1.2 9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -14.7 41.05) (end 15.5 41.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.5 41.05) (end 15.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.5 -1.25) (end -14.7 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -14.7 -1.25) (end -14.7 41.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.9 0) (end 8.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.4 0) (end 5.9 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.1 0) (end -1.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.6 0) (end -4.1 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 0) (end -6.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.1 0) (end -10.7 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -14 20.6) (end -14 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.9 19.4) (end 14.9 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.9 0) (end 10.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.9 29.8) (end -14 29.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -14 29.8) (end -14 23.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.9 29.8) (end 14.9 22.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 6.875 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.375 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.075 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.625 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.125 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.625 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -8.05 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -9.75 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 9.375 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.725 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -13.1 0) (size 1 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 14.4 21) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -13.6 22.2) (size 1.2 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 12.1 24.3) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -12.1 24.3) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
