(module SATA-7_THT_VERT_2 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at 0.6 -3.9) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SATA-7_THT_VERT_2 (at 0.5 -1.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -8.3 -2.5) (end 8.3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.3 -2.5) (end 8.3 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.3 2.5) (end -8.3 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -8.3 2.5) (end -8.3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.27 0) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.56 -1) (size 2.5 2.5) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at -2.54 0) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at -3.81 1.5) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 1.5) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at 3.81 1.5) (size 1.1 1.3) (drill 0.74) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
