(module DB25FC (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur DB25 femelle couche")
  (tags "CONN DB25")
  (fp_text reference REF** (at 0 -15.24) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DB25FC (at 0 -6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 26.67 -11.43) (end 26.67 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -6.35) (end 19.05 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.955 -11.43) (end 20.955 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.955 -11.43) (end -20.955 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 -6.35) (end -19.05 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.67 2.54) (end -26.67 -11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.67 -6.35) (end 19.05 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.67 -6.35) (end -19.05 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.32 -8.255) (end 20.32 -11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.32 -8.255) (end -20.32 -11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.32 -18.415) (end 20.32 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.32 -18.415) (end -20.32 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.67 -11.43) (end 26.67 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.67 -12.7) (end -26.67 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.67 -12.7) (end -26.67 -11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.67 -11.43) (end 26.67 -11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 2.54) (end 26.67 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.32 -8.255) (end 20.32 -8.255) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.32 -18.415) (end 20.32 -18.415) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.67 2.54) (end -19.05 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" thru_hole circle (at 23.495 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -23.495 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13.716 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.049 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.255 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.461 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.667 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.794 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 5.588 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.382 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.049 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 13.843 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 16.637 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -14.9352 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -12.3952 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -9.6012 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -6.858 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -4.1148 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.3208 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 1.4224 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 4.1656 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.0104 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 9.7028 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at 12.446 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole circle (at 15.24 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/DB25FC.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
