(module he10-14d (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur HE10 14 contacts droit")
  (tags "CONN HE10")
  (fp_text reference REF** (at -7.874 -5.842) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value he10-14d (at 8.382 5.842) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -18.796 -4.318) (end 18.542 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 18.542 -4.318) (end 18.542 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 18.542 4.318) (end -18.796 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 4.318) (end -2.54 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 3.556) (end -11.43 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 3.556) (end -11.43 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 -3.556) (end 11.43 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 -3.556) (end 11.43 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 3.556) (end 2.54 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.54 3.556) (end 2.54 4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.796 4.318) (end -18.796 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.144 1.27) (end -10.414 0.508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.414 0.508) (end -10.414 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.414 2.032) (end -9.144 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 0 thru_hole circle (at -16.51 0) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 5.461 5.461) (drill 2.6924) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 5.08 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.9144) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
