(module CR1220 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at 6.858 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value CR1220 (at 2.286 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.35 2.54) (end -2.667 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 -2.54) (end -2.667 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 2.54) (end -7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -1.27) (end -6.35 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.001 -4.318) (end 9.525 -5.588) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 8.001 4.318) (end 9.525 5.588) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 4.445 0) (end -1.143 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 4.445 0) (end -2.667 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.445 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 4.445 5.08) (size 2.159 2.159) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 2.159 2.159) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 2.159 2.159) (drill 2.032) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
