(module PINHEAD1-6 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PINHEAD1-6 (at 0 3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 3.175) (end 7.62 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.27) (end 7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.175) (end 7.62 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -3.175) (end -7.62 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 -3.175) (end 7.62 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -3.175) (end 0 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3.175) (end -7.62 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at -6.35 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 3.81 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 6.35 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
)
