(module SUBCLICK (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur Subclick")
  (tags "CONN DEV")
  (fp_text reference REF** (at 0 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SUBCLICK (at -0.254 -6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.54 -1.27) (end -1.27 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 -2.54) (end 17.78 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.78 -2.54) (end 17.78 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.78 2.54) (end -1.27 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 2.54) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 -5.08) (end 3.81 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -5.08) (end 5.08 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -3.81) (end 5.08 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 3.81) (end 3.81 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 5.08) (end -3.81 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 5.08) (end -5.08 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 3.81) (end -5.08 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -3.81 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 3.048 3.048) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 3.048 3.048) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 3.048 3.048) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 3.048 3.048) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/SUBCLICK.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
