(module XLR3MC (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at 0 10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value XLR3MC (at 0 15.24) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.43 22.225) (end -11.43 24.13) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 24.13) (end -11.43 24.765) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 24.765) (end 11.43 24.765) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 24.765) (end 11.43 22.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 0) (end -1.27 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 -5.08) (end 1.27 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 -5.08) (end 1.27 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.335 20.32) (end -13.335 22.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.335 22.225) (end 13.335 22.225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.335 22.225) (end 13.335 20.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.335 20.32) (end -13.335 20.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 0) (end -11.43 20.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 0) (end 11.43 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 0) (end 11.43 20.32) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.064 0) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.064 0) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 2.54 2.54) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.794 2.794) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 5.08) (size 3.81 3.81) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/XLR3MC.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 2 2 2))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
