(module PINHEAD1-3 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -3.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PINHEAD1-3 (at 0 3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.81 -3.175) (end -3.81 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -3.175) (end 3.81 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -1.27) (end -3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 -3.175) (end 3.81 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 3.175) (end -3.81 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask))
)
