(module JWT_Vertical_A3963-RM3.96mm-2 (layer F.Cu) (tedit 556C2ADD)
  (descr "JWT A3963, 3.96mm pitch Pin head connector")
  (tags "JWT A3963 pinhead")
  (fp_text reference REF** (at 1.905 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JWT_Vertical_A3963-RM3.96mm-2 (at 1.905 6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -3.55) (end 6.35 -3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.35 -3.55) (end 6.35 5.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.35 5.05) (end -2.5 5.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.5 5.05) (end -2.5 -3.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.286 4.826) (end 5.969 4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 4.826) (end -2.159 4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 4.826) (end 1.524 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 4.572) (end 2.286 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.286 4.572) (end 2.286 4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.889 -2.159) (end 4.699 -2.159) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.889 -3.048) (end 4.699 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.969 -1.905) (end 5.969 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.159 -1.905) (end -2.159 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.889 -3.302) (end 4.699 -3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.699 -1.905) (end 4.699 -3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.889 -1.905) (end -0.889 -3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.159 -1.905) (end 5.969 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.159 0) (end -2.159 4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.969 4.826) (end 5.969 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.885 0) (size 3 3) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
