(module DB9FD (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Connecteur DB9 femelle droit")
  (tags "CONN DB9")
  (fp_text reference REF** (at -6.096 -4.826 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DB9FD (at 6.096 -4.826) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -14.986 -3.302) (end -14.986 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -14.986 3.302) (end 14.986 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.986 3.302) (end 14.986 -3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.986 -3.302) (end -14.986 -3.302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 0 thru_hole circle (at -12.446 -0.127) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 0 thru_hole circle (at 12.573 -0.127) (size 3.81 3.81) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 5.461 -1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 -1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.667 -1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.461 -1.524) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.191 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 1.397 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -4.064 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/DB9FD.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
