(module XLR5MC (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at -5.08 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value XLR5MC (at 5.08 20.32) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 11.43 25.4) (end 11.43 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 25.4) (end -11.43 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.335 27.305) (end -13.335 27.305) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.335 27.305) (end -13.335 25.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.335 25.4) (end 13.335 25.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 27.305) (end 11.43 29.845) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 29.845) (end -11.43 29.845) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 29.845) (end -11.43 27.305) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.335 27.305) (end 13.335 25.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 0) (end 11.43 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 0 12.7) (size 3.81 3.81) (drill 3.302) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 5.08 5.08) (size 2.54 2.54) (drill 2.1082) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -5.08 17.78) (size 2.54 2.54) (drill 2.1082) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/XLR5MC.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 2 2 2))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
