(module Banana_Jack_3Pin (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "Triple banana socket, footprint - 3 x 6mm drills")
  (tags "banana socket")
  (fp_text reference REF** (at 10.16 -7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Banana_Jack_3Pin (at -7.62 -7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -21.59 -6.35) (end 21.59 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 21.59 -6.35) (end 21.59 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 21.59 6.35) (end -21.59 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -21.59 6.35) (end -21.59 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -14.986 0) (size 10.16 10.16) (drill 6.096) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 14.986 0) (size 10.16 10.16) (drill 6.096) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 10.16 10.16) (drill 6.096) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/Banana_Jack_3Pin.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 2 2 2))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
