(module bnc-ci (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.89) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value bnc-ci (at 0 8.89) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end -6.985 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -3.175) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.556 3.556) (drill 1.27) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.175 -3.175) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 3.175) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.175 3.175) (size 3.81 3.81) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Connect.3dshapes/bnc-ci.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 2 2 2))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
